|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÁREA, EQUIPO O PROCESO:** | | | | |
| **No.** | **ACTIVIDAD ASOCIADA** | **CONDICIÓN DE OPERACIÓN** | **PELIGRO** | **ASPECTO AMBIENTAL** |
| 1 | Arribo de autotanque a la Estación de servicio. |  | Golpe a instalaciones u otros vehículos o atropellamiento a personas. |  |
| 2 | Conexión e inicio de la descarga de producto. |  | Derrame o fuga durante la conexión y/ o operación de llenado de tanque de almacenamiento. | Suelo y Aire |
| 3 | Descarga de producto por autotanque. |  | Derrame de producto. | Suelo y Aire |
| 4 | Descarga de producto. |  | Incendio durante el llenado del tanque | Aire |
| 5 | Descarga de producto. |  | Incendio en tubos de venteo durante el llenado del tanque de almacenamiento. | Aire y/o suelo |
| 6 | Descarga de producto. |  | a. Sobrellenado de tanque de almacenamiento.  b. Derrame de producto al realizar la desconexión. | Aire y/o agua |
| 7 | Termino de la descarga de producto y desconexión. |  | Derrame o fuga durante la desconexión al término de la descarga. | Suelo y aire |
| 8 | Salida de autotanque a la Estación de servicio. |  | Golpe a instalaciones u otros vehículos o atropellamiento a personas. |  |
| 9 | Despacho de producto. |  | Derrame de producto o fuga dirante el despacho de producto a vehículos | Suelo y aire |
| 10 | Despacho de producto. |  | Derrame por desprendimiento de manguera de despacho de combustible por desplazamiento del vehículo. | Suelo y aire |
| 11 | Despacho de producto. |  | Derrame por derribo del deispensario por automóvil o camión y no opera la válvula shut-off | Suelo y aire |
| 12 | Despacho de producto. |  | Incendio en el área de despacho por derribo de dispensario o desprendimiento de manguera. | Suelo y aire |
| 13 | Ejecución de trabajos de mantenimiento. |  | Derrame o fuga durante la ejecución de trabajos de mantenimiento. | Aire y Suelo |
| 14 | Operación normal. |  | Incendio en Trampa de Combustibles. | Suelo y Agua |
| 15 | Operación normal. |  | Contaminación de subsuelo y mantos freáticos por fuga o derrame de combustible. | Suelo y Agua |
| 16 | Instalaciones eléctricas en operación. |  | Incendio en Instalaciones eléctricas. |  |
| 17 | Operación normal. |  | Contaminación de subsuelo y mantos freáticos por fuga o derrame de combustible. |  |
| 18 | Operación normal. |  | Contaminación de subsuelo y mantos freáticos por fuga o derrame de combustible. |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| «REPRESENTANTE\_TECNICO»  REPRESENTANTE TÉCNICO |  |